

**SØKNAD OM NEDGRAVD RENOVASJONSANLEGG**

**1 Begrunnelse for søknad**

|  |  |
| --- | --- |
| Begrunnelse for nedgravdrenovasjonsanlegg |  |

**2 Opplysninger om søker**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer |  |
| E-postadresse |  |

**3 Opplysninger om eiendom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommune | gnr | Bnr | Festenr | Seksjonsnr |
| Gateadresse |  |
| Postnummer og sted |  |
| Eier av eiendommen |  |
| Er det kjørbar vei til eiendommen? | Skal anlegges | Snuplass. Krav etter Vegvesenets norm for lastebiler |
| Har eiendom renovasjonsavtale i dag? | Nei | Ja |

**4 Opplysninger om prosjekt**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggeprosjekt | Nytt bygg | Rehabilitering | Eksisterende bygg |
| Navn på prosjekt |  |
| Antall bygg | Antall boenheter |
| Kart 1:1000 vedlagt | Prosjekt vedlagt | Antall boenheter | Planlagt innflytting |

**5 Opplysninger om avfallsløsningen**

|  |  |
| --- | --- |
| Navn på leverandør |  |
| Kontaktperson |  |
| Telefonnummer: | E-postadresse: |
|  |  |
| **Type løsning** | **Helt nedgravd** | **Delvis nedgravd** | **Krav til innkast** | **Bestilt** |
| Beholder for matavfall, maks 3 m3 | Antall | Størrelse | Maks 60 cm diameter innkast. Trommel/skuff |  |
| Beholder for papir, maks 5 m3 | Antall | Størrelse | Spalteåpning maks høyde 15 cm. maks lenge 60 cmTrommel maks 60 liter |  |
| Beholder for plastemballasje, maks 5 m3 | Antall | Størrelse | Maks 60 cm diameter innkast. Trommel/skuff |  |
| Beholder for restavfall, maks 5 m3 | Antall | Størrelse | Maks 60 cm diameter innkast. Trommel/skuff |  |
| Beholder for glass- og metallemballasje, maks 3 m3 | Antall | Størrelse | Rosett |  |
| Materiale ytterste beholder  |  |
| Materiale innerste beholder |  |
| Krokløsning beskrives |  |  |
| Lås | Nøkkel, brikke o.l |  |
| Kan elektronikk ettermonteres | Ja | Nei |
| Brosjyre vedlagt | Foto vedlagt | Foto av innkast vedlagt | Foto krokløsning |

**6 Opplysninger om hentested**

|  |  |
| --- | --- |
| Antall hentesteder | Målsatt tegning vedlagt |
| Beskrivelse av hentested. En kranbil må stå plant ved tømming, maks 4 graders helling. En kran kobler ut på 5 grader pga sikkerhetsrisiko. |
| Snuplass etter Vegvesenets norm for lastebiler  | Bekreft |

**7 Andre opplysninger**

|  |
| --- |
|  |

**8 Vedlegg**

|  |
| --- |
| Antall |

……………………………………………

Dato

…………………………………………………….

 Underskrift